ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Укоопспілки 
від 14 липня 2003 р. N 216 
із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Укоопспілки 
від 27 лютого 2004 р. N 21 	

Класифікатор 
будівель і споруд споживчої кооперації України* 
____________
* Класифікатор підготовлений на основі Збірника "Укрупнені показники відновної вартості будівель і споруд споживчої кооперації для переоцінки основних засобів", затвердженого постановою правління Центроспілки та погодженого з Держбудом СРСР 23 квітня 1970 р. Видавництво "Экономика", Москва - 1970. 
Розділ 1 
ОБ'ЄКТИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
МАГАЗИНИ ОДНОПОВЕРХОВІ 
Характеристика будівель 
Будівлі без підвалів. Фундаменти бутобетонні. Стіни цегляні. Перекриття дерев'яні (графа "а"), покриття залізобетонні (графа "б"). Покрівля азбоцементна (графа "а"), рулонна (графа "б"). Підлоги релінові, бетонні та цементні. Оздоблення - покращена штукатурка з високоякісним пофарбуванням. Центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, електротехнічні і слабкострумові пристрої. Обладнання топочної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 1 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 400 	До 800 	
	а 	б 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	5 	5 	
Стіни і перегородки 	23 	17 	
Перекриття і покриття 	13 	25 	
Покрівля 	12 	7 	
Підлоги 	8 	11 	
Отвори 	12 	9 	
Оздоблювальні роботи 	2 	3 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні і слабкострумові пристрої 	22 	21 	
Інші роботи 	3 	2 	
Всього 	100 	100 	

МАГАЗИНИ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалів. Фундаменти залізобетонні. Стіни - залізобетонні панелі. Покриття - залізобетонні панелі. Покрівля рулонна. Термоізоляція стін і перекриттів холодильних камер - мінеральна пробка. Підлоги релінові, цементні та з керамічної плитки. Оздоблення - покращена штукатурка з високоякісним пофарбуванням. Центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, електротехнічні і слабкострумові пристрої. Обладнання топочної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 2 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 1300 м3 	
Фундаменти 	5 	
Стіни і перегородки 	14 	
Покриття 	25 	
Покрівля 	6 	
Підлоги 	8 	
Отвори 	10 	
Оздоблювальні та ізоляційні роботи 	9 	
Внутрішні санітарно-технічні, електротехнічні і слабкострумові пристрої 	21 	
Інші роботи 	2 	
Всього 	100 	

МАГАЗИНИ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові з підвалом. Фундаменти залізобетонні. Стіни підвалу - бетонні блоки. Стіни наземної частини цегляні. Перекриття і покриття залізобетонні. Покрівля суміщена рулонна. Термоізоляція стін, перегородок і перекриттів холодильних камер - мінеральна пробка. Оздоблення - покращена штукатурка з високоякісним пофарбуванням. Центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, електротехнічні і слабкострумові пристрої. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 3 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 1700 м3 	
Фундаменти 	6 	
Стіни і перегородки 	34 	
Перекриття і покриття 	15 	
Покрівля 	2 	
Підлоги 	6 	
Отвори 	7 	
Металоконструкції 	3 	
Оздоблювальні та ізоляційні роботи 	9 	
Внутрішні санітарно-технічні, електротехнічні і слабкострумові пристрої 	15 	
Інші роботи 	3 	
Всього 	100 	

МАГАЗИНИ ОДНОПОВЕРХОВІ ДЛЯ ТОРГІВЛІ МЕБЛЯМИ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу із вбудованою котельнею. Фундаменти залізобетонні. Стіни цегляні. Покриття залізобетонні. Покрівля рулонна. Підлоги терацеві, дощаті та поліхлорвінілові. Пофарбування - покращена штукатурка з високоякісним пофарбуванням. Центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, електротехнічні і слабкострумкові пристрої. Обладнання котельної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 4 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 3300 м3 	
Фундаменти 	7 	
Стіни і перегородки 	13 	
Покриття 	29 	
Покрівля 	7 	
Підлоги 	13 	
Отвори 	2 	
Металоконструкції 	6 	
Оздоблювальні і ізоляційні роботи 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні, електротехнічні і слабкострумові пристрої 	15 	
Інші роботи 	1 	
Всього 	100 	

МАГАЗИНИ ПРОДОВОЛЬЧІ, ПРОМТОВАРНІ І ЗМІШАНОЇ ТОРГІВЛІ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі без підвалів з охолоджуючими камерами. Фундаменти бутобетонні. Стіни цегляні. Перекриття цегляне і дерев'яне. Чердачні перекриття залізобетонні. Підлоги цементні, мозаїчні і плиточні. Покрівля рулонна. Оздоблення підвищеної якості. Центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 5 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, м3 	
	До 500 	До 1000 	До 2500 	До 5000 	
Фундаменти 	6 	6 	6 	6 	
Стіни і перегородки 	22 	17 	15 	10 	
Перекриття 	14 	14 	13 	10 	
Дах 	5 	12 	12 	18 	
Підлоги 	3 	7 	7 	8 	
Отвори 	9 	16 	14 	19 	
Оздоблювальні роботи 	4 	3 	2 	3 	
Внутрішні санітарно-технічні, електротехнічні і слабкострумових пристроїв 	28 	15 	23 	20 	
Інші роботи 	9 	10 	8 	6 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

МАГАЗИНИ ДЛЯ ЗМІШАНОЇ ТОРГІВЛІ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Магазини (графа "а"). 
Будівлі без підвалів. Фунадементи бутові, бутобетонні, бетонні. Стіни цегляні. Перегородки дощаті. Перекриття дерев'яні. Покрівля азбестоцементна або залізна. Підлоги цементні і дерев'яні. Оздоблення - штукатурка і просте фарбування. Опалення пічне. Водопровід, каналізація, електроосвітлення. 
Магазини (графа "б"). 
Характеристика та ж, що і для графи "а", за винятком слідуючої конструкції: стіни бревенчасті. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 6 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 1000 м3 	
	а 	б 	
Фундаменти 	6 	3 	
Стіни і перегородки 	27 	34 	
Перекриття (покриття) 	7 	8 	
Покрівля 	7 	8 	
Підлоги 	9 	7 	
Отвори 	20 	13 	
Оздоблювальні роботи 	11 	8 	
Внутрішні санітарно-технічні, електротехнічні і слабкострумових пристроїв 	7 	10 	
Інші роботи 	6 	9 	
Всього 	100 	100 	

МАГАЗИНИ ПРОДОВОЛЬЧІ ОДНОПОВЕРХОВІ З БУФЕТОМ-ЗАКУСОЧНОЮ ДО 30 МІСЦЬ
Характеристика будівель 
Будівлі без підвалів із заглибленою котельнею. Фундаменти бутові, бетонні, бутобетонні. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття залізобетонне. Покрівля азбоцементна. Підлоги плиточні і цементні. Оздоблення - штукатурка і просте фарбування. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, електроосвітлення і устаткування котельної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 7 
Найменування конструктивних елементів 	Питома вага 	
Фундаменти 	7 	
Стіни і перегородки 	22 	
Перекриття 	19 	
Покрівля 	5 	
Підлоги 	5 	
Отвори 	9 	
Оздоблювальні роботи 	12 	
Внутрішні санітарно-технічні, електротехнічні і слабкострумові пристрої 	19 	
Інші роботи 	2 	
Всього 	100 	

МАГАЗИНИ УНІВЕРСАЛЬНІ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі без підвалів. Фундаменти збірні бетонні. Стіни великопанельні із чарункового бетону. Перегородки цегляні і дерев'яні. Перекриття залізобетонне. Покрівля рулонна. Підлоги плиточні, дерев'яні, цементні і релинові. Оздоблення - підвищеного гатунку. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 8 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 10000 м3 	
Фундаменти 	4 	
Стіни і перегородки 	12 	
Перекриття 	13 	
Покрівля 	23 	
Підлоги 	9 	
Отвори 	6 	
Оздоблювальні роботи 	4 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	23 	
Інші роботи 	6 	
Всього 	100 	

МАГАЗИНИ УНІВЕРСАЛЬНІ РАЙОННІ ДВОПОВЕРХОВІ З ЇДАЛЬНЕЮ ДО 100 МІСЦЬ
Характеристика будівель 
Будівлі з підвалом із заглибленою котельною. Фундаменти і стіни підвалу бутові, бетонні, бутобетонні. Стіни цегляні. Перегородки гіпсолитові. Перекриття над підвалом і міжповерхове залізобетонне, горище неспалиме. Покрівля азбоцементна. Підлоги цементні мозаїчні паркетні і дерев'яні. Штукатурка з простим фарбуванням. Опалення центральне. Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, вентиляція, електроосвітлення, підводка до виробничого обладнання, устаткування котельні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 9 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 6000 м3 	
Фундаменти 	6 	
Стіни і перегородки 	33 	
Перекриття 	13 	
Покрівля 	3 	
Підлоги 	7 	
Отвори 	9 	
Оздоблювальні роботи 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	17 	
Інші роботи 	5 	
Всього 	100 	

МАГАЗИНИ УНІВЕРСАЛЬНІ БАГАТОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі з підвалом. Фундаменти монолітні залізобетонні і збірні бетонні. Стіни цегляні. Перегородки цегляні і гіпсобетонні. Перекриття і покриття залізобетонне. Покрівля рулонна. Підлоги плиточні, цементні і релинові. Оздоблення - підвищеного гатунку. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція, електроосвітлення і холодильні пристрої. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 10 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 10000 	до 20000 	до 25000 	до 30000 	
	а 	б 	в 	г 	
Фундаменти 	4 	8 	4 	4 	
Стіни і перегородки 	27 	11 	27 	15 	
Перекриття 	19 	25 	13 	22 	
Покрівля 	5 	6 	4 	8 	
Підлоги 	5 	8 	8 	9 	
Отвори 	13 	17 	13 	11 	
Оздоблювальні роботи 	3 	9 	4 	6 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	15 	12 	20 	22 	
Інші роботи 	9 	4 	7 	3 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

ПАВІЛЬЙОНИ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ПРОМТОВАРАМИ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Стіни дерев'яні каркасно-обшивні з утепленням шлаком. Горищне перекриття дерев'яне. Стропила з деревини. Покрівля рулонна. Підлоги дощаті. Оздоблення - просте фарбування. Опалення пічне. Електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 11 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 500 м3 	
Стіни і перегородки 	24 	
Перекриття 	8 	
Покрівля 	12 	
Підлоги 	8 	
Отвори 	17 	
Оздоблювальні роботи 	13 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	12 	
Інші роботи 	6 	
Всього 	100 	

КІОСКИ І ПАВІЛЬЙОНИ ЗБІРНО-РОЗБІРНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
Характеристика будівель 
Кіоски і павільйони металеві заводського виготовлення. Покрівля та стіни з склопластику. Підлоги дощаті. Торгові приміщення обладнані прилавками і полками. Оздоблення - підвищеного гатунку. Водопровід, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 12 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 5 	до 10 	до 20 	до 30 	до 50 	
Збірно-розбірні конструкції 	82 	82 	82 	82 	82 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	18 	18 	18 	18 	18 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	

КІОСКИ ДЕРЕВ'ЯНІ
Характеристика кіосків і шаф-кіосків 
Кіоски і шафи збірно-розбірної конструкції заводського виготовлення. Покрівля залізна. Підлоги дощаті. Оздоблення - просте фарбування. Водопровід - графи "в" і "д" і електроосвітлення, крім графи "а". 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 13 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 1,5 	до 2 	до 10 	до 15 	до 30 	
	а 	б 	в 	г 	д 	
Збірно-розбірні конструкції 	100 	89 	87 	93 	92 	
Водопровід 	- 	- 	7 	- 	3 	
Електроосвітлення 	- 	11 	6 	7 	5 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	

ПАЛАТКИ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Характеристика будівель 
Палатки дерев'яні збірно-розбірної конструкції заводського виготовлення. Покрівля залізна. Підлоги дощаті. Оздоблення - просте фарбування. Водопровід, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 14 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 20 	до 30 	до 45 	до 45 	до 70 	
	а 	б 	в 	г 	д 	
Дерев'яні збірно-розбірної конструкції 	84 	94 	92 	89 	92 	
Водопровід 	11 	- 	- 	5 	3 	
Електроосвітлення 	5 	6 	8 	6 	5 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	

ЛАВКИ ГАСОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу. Фундаменти бутобетонні. Стіни цегляні. Перекриття залізобетонне сполучене з покрівлею. Покрівля рулонна. Підлоги цементні. Оздоблення - проста штукатурка з фарбуванням. Опалення пічне. Вигріб з приямком для резервуара. Устаткування насоса. Електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 15 
Найменування конструктивних елементів 	Питома вага 	
Фундаменти 	19 	
Стіни і перегородки 	10 	
Перекриття (сполучене з покрівлею) 	15 	
Підлоги 	3 	
Отвори 	9 	
Оздоблювальні роботи 	3 	
Внутрішні санітарно-технічні роботи і електроосвітлення 	16 	
Вигріб з приямком для резервуара 	16 	
Інші роботи 	9 	
Всього 	100 	

Розділ 2
ОБ'ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
РЕСТОРАНИ
Характеристика будівель 
Тип I. 
Графи "а", "в". Будівлі двоповерхові з підвалом і холодильними устріями. Фундаменти - збірні залізобетонні і бетонні блоки. Стіни керамзіто-бетонні, навісні панелі облицьовані керамічною плиткою. Перекриття і покриття залізобетонні. Покрівля рулонна. Підлоги із метлаських плиток, із релину і паркету. Оздоблення - підвищеного гатунку. Опалення центральне. Холодне і гаряче водопостачання каналізація, вентиляція і кондиціонування, електроосвітлення. 
Графа "б". Характеристика та ж сама, що і для граф "а", "в" за винятком наступних конструкцій: фундаменти бутобетонні, стіни цегляні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 16 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 7000 	до 10000 	до 15000 	
	а 	б 	в 	
Фундаменти 	4 	4 	3 	
Стіни і перегородки 	19 	14 	25 	
Перекриття 	22 	19 	12 	
Покрівля 	9 	4 	9 	
Підлоги 	8 	6 	10 	
Отвори 	10 	6 	8 	
Оздоблювальні роботи 	4 	5 	5 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	18 	26 	22 	
Інші роботи 	6 	16 	6 	
Всього 	100 	100 	100 	

Тип II. 
Будівлі двоповерхові з підвалом з вбудованою котельною. Фундаменти бутові, бетонні, бутобетонні. Стіни підвалу бутові, наземної частини цегляні. Перекриття залізобетонне. Покрівля азбоцементна або залізна. Підлоги із метлахських плиток, паркетні і цементні. Оздоблення - штукатурка з простим фарбуванням. Опалення центральне. Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, вентиляція, електроосвітлення, підводка до виробничого обладнання і устаткування котельні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 17 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 7000 м3 	
Фундаменти 	5 	
Стіни і перегородки 	23 	
Перекриття і покриття 	18 	
Покрівля 	3 	
Підлоги 	10 	
Отвори 	6 	
Оздоблювальні роботи 	11 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	23 	
Інші роботи 	1 	
Всього 	100 	

ЇДАЛЬНІ ОДНОПОВЕРХОВІ ЦЕГЛЯНІ
Характеристика будівель 
Їдальні (графа "а"). 
Будівлі без підвалів з вбудованою котельною. Фундаменти бутові, бетонні. Стіни цегляні. Перегородки дерев'яні або цегляні. Перекриття залізобетонні. Покрівля азбоцементна або залізна. Підлоги паркетні, мозаїчні і асфальтові. Оздоблення - штукатурка і просте фарбування. Опалення центральне. Холодне і гаряче водопостачання, вентиляція, каналізація, електроосвітлення, підводка до виробничого обладнання і устаткування котельні. 
Їдальні (графи "б" - "г"). 
Характеристика та ж сама, що і для графи "а" за винятком наступних конструкцій: будівлі з підвалом, перегородки гіпсобетонні і цегляні, підлоги паркетні, мозаїчні цементні і дощаті. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 18 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 1000 	до 1500 	до 2000 	до 3000 	
	а 	б 	в 	г 	
Фундаменти 	5 	7 	9 	9 	
Стіни і перегородки 	26 	29 	23 	23 	
Перекриття (покриття) 	16 	15 	15 	15 	
Покрівля 	4 	5 	4 	5 	
Підлоги 	10 	7 	6 	7 	
Отвори 	4 	7 	6 	6 	
Оздоблювальні роботи 	8 	7 	7 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	19 	19 	21 	23 	
Інші роботи 	8 	4 	9 	5 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

ЇДАЛЬНІ ОДНОПОВЕРХОВІ ДЕРЕВ'ЯНІ
Характеристика будівель 
Фундаменти бетонні. Цоколь цегляний. Стіни із дерев'яних чистих щитів. Перекриття із дощатих щитів на дерев'яних прогонах. Покрівля рулонна. Підлоги керамічні, цементні і асфальтові. Оздоблення - поліпшене масляне фарбування. Опалення - водонагрівальна колонка. Водопровід, каналізація, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 19 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 1000 м3 	
Фундаменти 	4 	
Стіни і перегородки 	26 	
Перекриття 	7 	
Покрівля 	9 	
Підлоги 	16 	
Отвори 	13 	
Оздоблювальні роботи 	5 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	12 	
Інші роботи 	8 	
Всього 	100 	

ЇДАЛЬНІ ДВОПОВЕРХОВІ ЦЕГЛЯНІ
Характеристика будівель 
Будівлі з підвалом. Фундаменти і стіни підвалу збірні бетонні блоки. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття і покриття залізобетонне. Покрівля рулонна. Підлоги керамічні, цементні і із лінолеуму. Оздоблення - часткова обліцовка стін глазурованими плитками, штукатурка і поліпшене фарбування. Опалення центральне. Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, вентиляція, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 20 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 5000 м3 	
Фундаменти 	4 	
Стіни і перегородки 	12 	
Перекриття 	13 	
Покрівля 	11 	
Підлоги 	10 	
Отвори 	12 	
Оздоблювальні роботи 	10 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	20 	
Інші роботи 	8 	
Всього 	100 	

КАФЕТЕРІЇ-ЗАКУСОЧНІ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові з верандами. Фундаменти стрічкові збірні з бетонних блоків. Стіни із ефективної глиняної цегли з облицюванням. Перекриття збірне залізобетонне. Покрівля рулонна. Підлоги із релина, керамічної плитки. Оздоблення - штукатурка стін з побілкою і масляним фарбуванням панелей. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 21 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 600 	до 1000 	до 1500  	до 2000 	
	а 	б 	в 	г 	
Фундаменти 	6 	5 	7 	5 	
Стіни і перегородки 	9 	16 	15 	15 	
Перекриття 	6 	15 	11 	14 	
Покрівля 	6 	10 	9 	12 	
Підлоги 	6 	4 	5 	6 	
Отвори 	27 	8 	11 	7 	
Оздоблювальні роботи 	3 	12 	6 	12 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	20 	21 	20 	19 	
Інші роботи 	17 	9 	16 	10 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

ЛІТНІ КАФЕ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові з відкритими верандами. Стіни каркасні без опалення, з чистою обшивкою з обох сторін дошками. Перекриття балки з дошок з чистою обшивкою. Покрівля азбоцементна. Підлоги дощаті і цементні. Оздоблення - просте фарбування. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 22 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 100 	до 300 	
Фундаменти 	1 	1 	
Стіни і перегородки 	26 	22 	
Перекриття (покриття) 	5 	6 	
Покрівля 	10 	14 	
Підлоги 	9 	14 	
Отвори 	10 	13 	
Оздоблювальні роботи 	4 	2 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	25 	24 	
Інші роботи 	10 	4 	
Всього 	100 	100 	

ЗАКУСОЧНІ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу. Фундаменти бутові, бетонні, бутобетонні. Стіни цегляні. Перегородки і перекриття дерев'яні. Покрівля азбоцементна. Підлоги дощаті. Оздоблення - проста штукатурка і фарбування. Електроосвітлення. Каналізація. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 23 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 600 м3 	
Фундаменти 	9 	
Стіни і перегородки 	38 	
Перекриття 	9 	
Покрівля 	9 	
Підлоги 	8 	
Отвори 	6 	
Оздоблювальні роботи 	11 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	6 	
Інші роботи 	4 	
Всього 	100 	

ЗАКУСОЧНІ ЛІТНЬОГО ТИПУ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові із збірно-розбірних конструкцій з відкритою верандою. Стіни із дощатих щитів у каркасі із металевих труб. Перегородки із збірних дощатих щитів. Покрівля із брезенту по фермам із металевих труб. Підлоги цементні і асфальтобетонні. Водопровід, каналізація, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 24 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 800 м3 	
Стіни і перегородки 	24 	
Перекриття 	8 	
Покрівля 	16 	
Підлоги 	15 	
Отвори 	9 	
Оздоблювальні роботи 	8 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	19 	
Інші роботи 	1 	
Всього 	100 	

ЧАЙНІ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові з підвалом з вбудованою котельною. Фундаменти і стіни підвалу бутові, бетонні, бутобетонні. Стіни наземної частини і перегородки цегляні. Перекриття над підвалом залізобетонне, горище - дерев'яне. Покрівля азбоцементна. Підлоги цементні, плиточні і з лінолеуму. Оздоблення - штукатурка, просте фарбування. Опалення центральне, водопровід, каналізація, вентиляція, електроосвітлення. Обладнання котельної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 25 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 1000 м3 	
Фундаменти 	14 	
Стіни і перегородки 	21 	
Перекриття 	9 	
Покрівля 	5 	
Підлоги 	6 	
Отвори 	9 	
Оздоблювальні роботи 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	22 	
Інші роботи 	7 	
Всього 	100 	

Розділ 3 
ТОРГОВІ БАЗИ, СКЛАДИ, СХОВИЩА 
ТОРГОВІ БАЗИ ОДНОПОВЕРХОВІ
Характеристика будівель 
Будівлі з підвалом і платформами. Фундаменти монолітні залізобетонні. Стіни з панелей чарункового бетону. Перекриття залізобетонні. Перегородки цегляні. Підлоги асфальтобетонні, бетонні і асфальтові. Покрівля рулонна. Оздоблення - штукатурка і звичайне пофарбування з частковим облицюванням панелей плиткою. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 26 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 150000 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	8 	
Стіни і перегородки 	17 	
Перекриття 	28 	
Дах 	12 	
Підлоги 	9 	
Отвори 	3 	
Оздоблювальні роботи 	2 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	13 	
Інші роботи 	8 	
Всього 	100 	

СКЛАДИ ОДНОПОВЕРХОВІ ЦЕГЛЯНІ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Характеристика будівель 
Тип I. 
Будівлі без підвалу з охолоджуваними камерами. Фундаменти залізобетонні. Стіни цегляні. Перегородки цегляні. Перекриття залізобетонні. Підлоги асфальтобетонні, цементні та з лінолеуму. Покрівля рулонна. Оздоблення - штукатурка і звичайне пофарбування. Опалення центральне. Водопровід, каналізація. Вентиляція і електроосвітлення, холодильне обладнання. Будівля з двома платформами. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 27 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 15000 	До 25000 	До 25000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	7 	7 	13 	
Стіни і перегородки 	24 	19 	22 	
Перекриття 	17 	19 	12 	
Дах 	14 	18 	19 	
Підлоги 	8 	9 	14 	
Отвори 	2 	2 	3 	
Оздоблювальні роботи 	2 	2 	4 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	11 	7 	9 	
Інші роботи 	15 	17 	4 	
Всього 	100 	100 	100 	

Тип II. 
Склади (графа "а"). 
Будівлі без підвалу з охолоджуваними камерами. Фундаменти бутові, бетонні і бутобетонні. Стіни цегляні. Перегородки і горищні перекриття дерев'яні. Підлоги дощаті і цементні. Покрівля тесова або азбоцементна. Оздоблення - штукатурка і звичайне пофарбування. Опалення пічне. Водопровід і електроосвітлення. 
Склади (графи "б" - "г"). 
Будівля з однією платформою, із вбудованою котельнею, з охолоджувальними і неохолоджувальними камерами. Фундаменти бутові, бетонні і бутобетонні. Стіни і перегородки цегляні. Покриття залізобетонне. Покрівля рулонна або азбестоцементна. Підлоги асфальтові, цементні і дощаті. Оздоблення - штукатурка і звичайне пофарбування. Опалення центральне, вентиляція і електроосвітлення, холодильне і котельне обладнання. 
Склади (графа "д"). 
Характеристика та ж. Будівля з двома платформами. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 28 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 1500 	До 5000 	До 7000 	До 9000 	До 15000 	
	а 	б 	в 	г 	д 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	11 	7 	7 	7 	10 	
Стіни і перегородки 	23 	32 	30 	28 	23 	
Перекриття (покриття) 	23 	22 	25 	28 	26 	
Покрівля 	11 	5 	5 	5 	8 	
Підлоги 	10 	10 	10 	12 	12 	
Отвори 	6 	6 	6 	5 	5 	
Оздоблювальні роботи 	7 	5 	4 	4 	5 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	6 	12 	11 	10 	8 	
Інші роботи 	3 	1 	1 	1 	3 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	

СКЛАДИ ОДНОПОВЕРХОВІ ЦЕГЛЯНІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ 
Характеристика будівель 
Будівлі без підвалів з платформами, із вбудованими котельнями. Фундаменти бутові, бетонні і бутобетонні. Стіни і перегородки цегляні. Покриття залізобетонні. Покрівля рулонна або азбестоцементна. Підлоги асфальтові, цементні і дощаті. Оздоблення - штукатурка і звичайне пофарбування. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція, електроосвітлення і обладнання котельної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 29 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 6000 	До 7000 	До 10000 	До 14000 	До 14000 	До 20000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	10 	6 	6 	7 	7 	8 	
Стіни і перегородки 	25 	25 	25 	25 	23 	21 	
Перекриття 	14 	14 	14 	14 	16 	16 	
Покрівля 	19 	20 	20 	20 	21 	21 	
Підлоги 	11 	17 	17 	17 	18 	19 	
Отвори 	6 	5 	5 	5 	4 	4 	
Оздоблювальні роботи 	3 	3 	3 	3 	2 	2 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	12 	10 	10 	9 	9 	9 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	

СКЛАДИ ОДНОПОВЕРХОВІ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Характеристика будівель 
Будівлі без підвалу з охолоджувальними камерами. Стіни бревенчаті на дерев'яних стільцях. Перегородки дощаті. Перекриття дерев'яні. Підлоги дощаті і цементні. Покрівля азбестоцементна. Оздоблення - штукатурка і звичайне пофарбування. Опалення пічне. Водопровід і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 30 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 1500 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	2 	
Стіни і перегородки 	24 	
Перекриття 	6 	
Дахи 	11 	
Підлоги 	12 	
Отвори 	7 	
Ізоляційні роботи 	19 	
Оздоблювальні роботи 	8 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	6 	
Інші роботи 	5 	
Всього 	100 	

СКЛАДИ ДВОПОВЕРХОВІ ЦЕГЛЯНІ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Характеристика будівель 
Будівлі двоповерхові з підвалом, з платформами з двох боків, із вбудованою котельнею і охолоджуваними камерами. Фундаменти бутові, бутобетонні. Стіни і перегородки цегляні. Міжетажні перекриття залізобетонними. Покриття залізобетонні. Покрівля азбоцементна або рулонна. Підлоги асфальтові, цементні і дощаті. Оздоблення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція і електроосвітлення. Холодильне і котельне обладнання. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 31 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 20000 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	11 	
Стіни і перегородки 	28 	
Перекриття 	28 	
Дахи 	4 	
Підлоги 	9 	
Отвори 	5 	
Ізоляційні роботи 	4 	
Оздоблювальні роботи 	4 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	6 	
Інші роботи 	1 	
Всього 	100 	

ГЛИБИННІ (НЕПРИРЕЛЬСОВІ) СКЛАДИ НА 5 ТА 10 ВАГОНІВ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалів. Фундаменти бутобетонні. Стіни цегляні. Перекриття дерев'яні сумісні з крівлею (графи "а" і "б"), залізобетонні сумісні з крівлею (графа "н"). Покрівля рулонна. Підлоги цементні і дощаті. Оздоблення - звичайне пофарбування. Опалення пічне (графи "а" і "б"), центральне зі вбудованою котельнею (графа "в"). Електроосвітлення. Обладнання котельної (графа "в"). 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 32 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 800 	До 1700 	До 1700 	
	а 	б 	в 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	7 	13 	12 	
Стіни і перегородки 	32 	27 	25 	
Перекриття 	10 	13 	29 	
Покрівля 	17 	17 	7 	
Підлоги 	16 	11 	10 	
Отвори 	7 	6 	5 	
Оздоблювальні роботи 	2 	3 	2 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	1 	3 	7 	
Інші роботи 	8 	7 	3 	
Всього 	100 	100 	100 	

СКЛАДИ СОЛІ НА 800 Т
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу, фундаменти бутобетонні, стіни цегляні. Покрівля азбоцементна по дерев'яним стропилам. Підлоги асфальтобетонні і дощаті. Електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 33 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 2000 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	17 	
Стіни і перегородки 	30 	
Покрівля 	14 	
Підлоги 	23 	
Отвори 	6 	
Оздоблювальні роботи 	1 	
Електроосвітлення 	7 	
Інші роботи 	2 	
Всього 	100 	

СКЛАДИ ДЛЯ МИСЛИВСЬКОГО ПОРОХУ НА 5 ТА 10 Т
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу, фундаменти бутові, стіни цегляні і шлакобетонні, покриття, суміщене з покрівлею - металічні балки і пенобетон, покрівля рулонна, підлоги асфальтобетонні, оздоблення - штукатурка і пофарбування просте. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 34 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 150 	до 300 	
	На 5 т 	На 10 т 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	32 	35 	
Стіни 	24 	24 	
Покриття, суміщене з покрівлею 	9 	11 	
Підлоги 	3 	4 	
Отвори 	11 	11 	
Металоконструкції 	7 	6 	
Оздоблювальні роботи 	1 	2 	
Інші роботи 	13 	7 	
Всього 	100 	100 	

ЯЙЦЕСКЛАДИ
Характеристика будівель 
Будівлі з цегляними стінами, залізобетонними перекриттями, рулонною покрівлею, цементними підлогами. Фундаменти стрічкові. 
Враховані центральне опалення, водопровід, каналізація. Гаряче водопостачання, вентиляція сільськогосподарського типу і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 35 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 1100 	до 2000 	
	Потужність 	
	60 - 65 тис. яєць в зміну 	120 - 130 тис. яєць в зміну 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	17 	17 	
Стіни 	24 	24 	
Покриття, суміщене з покрівлею 	30 	30 	
Підлоги 	3 	3 	
Отвори 	6 	6 	
Металоконструкції 	1 	1 	
Оздоблювальні роботи 	12 	12 	
Інші роботи 	7 	7 	
Всього 	100 	100 	

ЯЙЦЕСКЛАДИ НА ТРИ ВАГОНА ЯЄЦЬ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові з підвалом, із вбудованою котельнею. Фундаменти бутові. Стіни підвалу бутові, стіни наземної частини цегляні. Перекриття залізобетонне і дерев'яне. Покрівля рулонна. Підлоги асфальтобетонні і цементні. Оздоблення звичайне з пофарбуванням. Центральне опалення, вентиляція, водопровід і каналізація. Електротехнічні пристрої. Обладнання котельної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 36 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 900 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	14 	
Стіни і перегородки 	32 	
Перекриття і покриття 	17 	
Покрівля 	6 	
Підлоги 	8 	
Отвори 	8 	
Оздоблювальні роботи 	2 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	11 	
Інші роботи 	2 	
Всього 	100 	

ПРИЙМАЛЬНО-ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ НА 90 Т
Характеристика будівель 
Будівлі з платформою. Фундаменти дерев'яні каркасні. Покрівля азбестоцементна. Поли дерев'яні. Оздоблення - просте пофарбування. Електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 37 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 1500 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	18 	
Стіни і перегородки 	21 	
Покрівля 	16 	
Підлоги 	20 	
Отвори 	10 	
Оздоблювальні роботи 	1 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	13 	
Інші роботи 	1 	
Всього 	100 	

МЕХАНІЗОВАНІ ПРИЙМАЛЬНО-ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ КАРТОПЛІ МІСТКІСТЮ 5000 Т І ОВОЧІВ 2000 Т В СЕЗОН
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові з приямком. Фундаменти бетонні. Стіни платформи цегляні. Стіни будівель цегляні і каркасно-обшивні. Покрівля азбестоцементна по дерев'яним стропилам. Підлоги асфальтобетонні і дощаті. Оздоблення - просте пофарбування. Бетонний пандус. Електроосвітлення, блискавковідвід. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 38 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 3000 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	8 	
Стіни і перегородки 	38 	
Покрівля 	8 	
Підлоги 	19 	
Металоконструкції 	1 	
Отвори 	6 	
Оздоблювальні роботи 	4 	
Електроосвітлення 	10 	
Інші роботи 	6 	
Всього 	100 	

КАРТОПЛЕСХОВИЩА НА 120 Т З КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНИМ ЦЕХОМ НА 60 І 30 Т СОЛІННЯ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові, частково заглиблені. Фундаменти бутові, бетонні, бутобетонні. Стіни бутові і цегляні. Перекриття дерев'яні. Покрівля азбестоцементна. Підлоги асфальтові і дерев'яні. Оздоблення - просте пофарбування. Сховище обладнане закромами. Опалення пічне. Водопровід, каналізація, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 39 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 3000 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	12 	
Стіни і перегородки 	45 	
Перекриття 	12 	
Покрівля 	7 	
Підлоги 	5 	
Отвори 	3 	
Оздоблювальні роботи 	2 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	9 	
Інші роботи 	5 	
Всього 	100 	

ОВОЧЕСХОВИЩА НА 500 Т
Характеристика будівель 
Овочесховища (графа "а"). 
Будівлі одноповерхові, заглиблені. Фундаменти бутові і дерев'яні. Стіни бутові і каркасно-обшивні. Перекриття дерев'яні. Підлоги дощаті. Покрівля драночна. Електроосвітлення. 
Овочесховище (графа "б"). 
Характеристика така ж, за винятком слідуючих конструкцій: фундаменти і стіни дерев'яні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 40 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 2000 м3 	
	а 	б 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	21 	16 	
Стіни і перегородки 	36 	32 	
Перекриття 	12 	14 	
Покрівля 	12 	15 	
Підлоги 	10 	12 	
Отвори 	2 	3 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	3 	4 	
Інші роботи 	4 	4 	
Всього 	100 	100 	

КАРТОПЛЕСХОВИЩА
Характеристика будівель 
Тип I. 
Стіни дерев'яні із пластин, фундаменти стовбчаті. 
Тип II. 
Стіни цегляні або бутові, фундаменти стрічкові. 
Будівля полузаглибленого типу: покрівля азбестоцементна, глинобитна. Враховані припливно-витяжна вентиляція, обладнані закромами дерев'яними і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 41 
Найменування конструктивних елементів 	Тип будівель 	
	I 	II 	
	Об'єм будівлі, до 1500 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	18 	22 	
Стіни 	21 	33 	
Дах 	18 	14 	
Перекриття 	14 	9 	
Підлоги 	8 	5 	
Отвори 	3 	2 	
Оздоблювальні роботи 	1 	1 	
Вентиляція 	3 	2 	
Закрома 	13 	11 	
Електроосвітлення 	1 	1 	
Всього 	100 	100 	

КАРТОПЛЕСХОВИЩА
Характеристика будівель 
Тип I. 
Перекриття залізобетонні, суміщені з покрівлею. 
Тип II. 
Перекриття - цегляний звід. 
Будівлі цегляні з покриттям рулонної покрівлі, підлоги дерев'яні і грунтові, фундаменти стрічкові, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 42 
Назва конструктивних елементів 	Тип будівель 	
	I 	II 	
	Об'єм будівель, м3 	
	до 1000 	до 2000 	до 3000 	до 1000 	до 2000 	до 3000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	16 	16 	16 	15 	15 	15 	
Стіни 	31 	31 	31 	36 	36 	36 	
Покриття і покрівля 	33 	33 	33 	25 	25 	25 	
Отвори 	3 	3 	3 	5 	5 	5 	
Оздоблювальні роботи 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
Електроосвітлення 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
Виробниче обладнання 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	
Інші роботи 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	

КАРТОПЛЕСХОВИЩА З АКТИВНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ
Характеристика будівель 
Будівлі з цегляними і бутобетонними стінами, з залізобетонними покриттями, з бетонними і асфальтовими полами і рубероїдною покрівлею. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 43 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 4500 	до 9000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	21 	21 	
Стіни і перегородки 	21 	21 	
Покриття 	30 	30 	
Підлоги 	4 	4 	
Отвори 	3 	3 	
Оздоблювальні роботи 	1 	1 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	7 	7 	
Інші роботи 	13 	13 	
Всього 	100 	100 	

ПЛОДОСХОВИЩА
Характеристика будівель 
Будівлі з бутовими стінами і залізобетонними перекриттями і покриттями, фундаменти стрічкові. Водопровід, каналізація, центральне опалення, вентиляція, електроосвітлення і обладнання котельної. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 44 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 8500 	до 12500 	
	Місткість сховища, т 	
	400 	600 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	10 	9 	
Стіни і перегородки 	26 	25 	
Покриття і перекриття 	41 	41 	
Отвори 	2 	4 	
Підлоги 	9 	9 	
Оздоблювальні роботи 	4 	4 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	4 	4 	
Інші роботи 	2 	2 	
Обладнання котельні 	2 	2 	
Всього 	100 	100 	

ФРУКТОСХОВИЩЕ
Характеристика будівель 
Тип I. 
Будівлі одноповерхові. Фундаменти із збірних залізобетонних елементів, під колони монолітні залізобетонні. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття із збірних залізобетонних елементів. Ізоляція - мінеральна пробка. Підлоги бетонні, цементні, керамічна плитка і релинові. Оздоблення внутрішнє - облицювання плиткою. Штукатурка і просте пофарбування. Водопровід, каналізація, вентиляція, опалення і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 45 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 25000 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	13 	
Залізобетонний каркас 	8 	
Стіни і перегородки 	15 	
Перекриття і покриття 	15 	
Покрівля 	9 	
Підлоги 	11 	
Отвори 	2 	
Ізоляційні роботи 	12 	
Оздоблювальні роботи 	4 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	8 	
Інші роботи 	3 	
Всього 	100 	

Тип II. 
Будівлі одноповерхові з підвалом, з двома платформами, з охолоджувальними камерами, з експедиціями і адміністративно-побутовими приміщеннями. Фундаменти монолітні залізобетонні. Стіни цегляні. Перегородки цегляні і пінобетонні. Перекриття залізобетонне. Підлоги цементні і плиточні. Покрівля рулонна. Оздоблення - штукатурка і просте пофарбування. Опалення центральне. Водопровід, каналізація, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 46 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 5000 	до 30000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	12 	8 	
Стіни і перегородки 	32 	30 	
Перекриття 	19 	14 	
Дахи 	8 	11 	
Підлоги 	8 	10 	
Отвори 	4 	3 	
Оздоблювальні роботи 	5 	4 	
Внутрішні сантехнічні і електротехнічні устаткування 	10 	10 	
Інші роботи 	2 	10 	
Всього 	100 	100 	

КОРНЕПЛОДОСХОВИЩЕ
Характеристика будівель 
Тип I. 
Стіни бугоцегляні, перекриття цегляне, арочне, покрівля рулонна, підлога грунтова, фундаменти стрічкові. 
Тип II. 
Стіни цегляні, перекриття залізобетонне сумісне, покрівля рулонна, підлога ґрунтова, фундаменти стрічкові. 
Враховані вентиляція сільськогосподарського типу, обладнання - закромами і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 47 
Назва конструктивних елементів 	Тип будівель 	
	I 	II 	
	Об'єм будівель, м3 	
	до 1000 	до 2000 	до 3000 	до 1000 	до 2000 	до 3000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	16 	16 	16 	16 	16 	16 	
Стіни 	34 	34 	34 	34 	34 	34 	
Покриття і покрівля 	31 	31 	31 	31 	31 	31 	
Отвори 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
Оздоблювальні роботи 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	
Виробниче обладнання 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	
Інші роботи і електроосвітлення 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	

КАПУСТОСХОВИЩЕ
Характеристика будівель 
Будівлі цегляні із склепистими перекриттями, покриття дереном і грунтовими підлогами, вентиляція сільськогосподарського типу, обладнання стелажами і решітчатою підлогою. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 48 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 1600 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	17 	
Стіни 	34 	
Підлоги 	1 	
Перекриття і покрівля 	31 	
Отвори 	5 	
Оздоблювальні роботи 	1 	
Виробниче обладнання 	9 	
Інші роботи 	2 	
Всього 	100 	

Розділ 4 
КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНІ ОБ'ЄКТИ
КВАСИЛЬНО-ЗАСОЛОЧНІ ЦЕХИ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу, що складаються із дерев'яної будівлі пункту і прибудованої будівлі миєчної. Стіни миєчної цегляні, стіни пункту дерев'яні, каркасні. Покриття миєчної залізобетонне, пункту - дерев'яне з утепленням. Покрівля рулонна або азбестоцемента. Підлоги асфальтові і цементні. Опалення пічне. Гаряче і холодне водопостачання, каналізація, електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 51 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	до 500 	до 1000 	до 2500 	до 4500 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	10 	11 	10 	9 	
Стіни і перегородки 	22 	22 	23 	22 	
Перекриття (покриття) 	13 	12 	16 	18 	
Покрівля 	10 	10 	13 	14 	
Підлоги 	17 	14 	10 	9 	
Отвори 	10 	8 	5 	5 	
Оздоблювальні роботи 	2 	1 	1 	1 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	9 	9 	7 	7 	
Ізоляційні роботи 	6 	11 	12 	12 	
Інші роботи 	1 	2 	3 	3 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

КВАСИЛЬНО-МАРИНАДНО-РОЗФАСОВОЧНИЙ ЦЕХ
Характеристика будівель 
Будівлі з підвалом. Фундаменти залізобетонні. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття і покриття залізобетонні. Підлоги асфальтобетонні, плиточні та із лінолеуму. Покрівля рулонна. Оздоблення - штукатурка, звичайне пофарбування і часткове облицювання глазурованими плитками. Опалення центральне. Гаряче і холодне водопостачання, паропостачання, вентиляція і електроосвітлення. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 52 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівель, до 35000 м3 і більше 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	11 	
Стіни і перегородки 	15 	
Перекриття 	23 	
Дахи 	9 	
Підлоги 	7 	
Отвори 	4 	
Оздоблювальні роботи 	4 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	10 	
Інші роботи 	17 	
Всього 	100 	

Розділ 5 
ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС ХЛІБОЗАВОДУ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутові стрічкові. Стіни цегляні. Перекриття і покриття із збірних залізобетонних елементів. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 53 
Найменування конструктивних елементів 	Тип будівель 	
	I 	II 	
	Об'єм будівлі, м3 	
	10000 - 16000 	16001 - 20000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	7 	7 	
Каркас, стіни і перегородки 	29 	24 	
Покриття і перекриття 	15 	19 	
Покрівля 	7 	7 	
Підлоги 	5 	6 	
Отвори 	7 	7 	
Оздоблювальні роботи 	7 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	16 	16 	
Металоконструкції 	5 	6 	
Інші роботи 	2 	1 	
Всього 	100 	100 	

ПІДСОБНИЙ КОРПУС ХЛІБОЗАВОДУ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутові. Стіни цегляні. Покриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 54 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	1500 - 2000 	2001 - 3000 	3001 - 6000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	7 	7 	6 	
Стіни і перегородки 	31 	36 	33 	
Покриття 	7 	6 	6 	
Покрівля 	12 	12 	11 	
Підлоги 	6 	5 	6 	
Отвори 	11 	10 	11 	
Оздоблювальні роботи 	6 	6 	6 	
Санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	19 	17 	18 	
Інші роботи 	1 	1 	3 	
Всього 	100 	100 	100 	

ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС ХЛІБОПЕКАРНІ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутобетонні стрічкові. Стіни і перегородки цегляні. Покриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 55 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 1300 	1301 - 2000 	2001 і більше 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	11 	15 	9 	
Стіни і перегородки 	30 	26 	28 	
Покриття 	11 	11 	14 	
Покрівля 	4 	4 	4 	
Підлоги 	5 	7 	6 	
Отвори 	9 	8 	9 	
Оздоблювальні роботи 	6 	7 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	21 	18 	22 	
Інші роботи 	3 	4 	1 	
Всього 	100 	100 	100 	

ПІДСОБНИЙ КОРПУС ХЛІБОПЕКАРНІ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутові стрічкові. Стіни і перегородки цегляні. Покриття залізобетонне. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 56 
Найменування конструктивних елементів 	Тип будівель 	
	Об'єм будівлі, м3 	
	до 400 	401 - 500 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	9 	10 	
Стіни і перегородки 	35 	36 	
Покриття 	12 	13 	
Покрівля 	4 	3 	
Підлоги 	8 	5 	
Отвори 	9 	9 	
Оздоблювальні роботи 	7 	9 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	12 	11 	
Інші роботи 	4 	4 	
Всього 	100 	100 	

ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС ЗАВОДУ ОВОЧЕВИХ І ФРУКТОВИХ КОНСЕРВІВ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутові стрічкові (а, б, в). Фундаменти залізобетонні монолитні і збірні (г). Каркас із збірних залізобетонних елементів (а). Стіни і перегородки цегляні (а, б, в). Стіни цегляні та із легкобетонних блоків (г). Перекриття і покриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 57 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	5000 - 7500 	7501 - 40000 	40001 - 48000 	48001 і більше 	
	Питома вага 	
	а 	б 	в 	г 	
Фундаменти 	7 	8 	7 	11 	
Каркас, стіни і перегородки 	25 	18 	19 	19 	
Покриття і перекриття 	13 	16 	19 	8 	
Покрівля 	14 	14 	14 	15 	
Підлоги 	8 	11 	9 	9 	
Отвори 	8 	4 	3 	4 	
Оздоблювальні роботи 	6 	4 	3 	6  	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	18 	14 	14 	10 	
Інші роботи 	1 	11 	12 	18 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

ПІДСОБНИЙ КОРПУС ЗАВОДУ ОВОЧЕВИХ І ФРУКТОВИХ КОНСЕРВІВ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутові стрічкові. Стіни і перегородки цегляні. Покриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 58 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	3000 - 4000 	4001 - 6000 	6001 - 7000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	9 	7 	10 	
Стіни і перегородки 	32 	29 	25 	
Покриття 	15 	21 	22 	
Покрівля 	13 	7 	4 	
Підлоги 	6 	6 	8 	
Отвори 	7 	7 	6 	
Оздоблювальні роботи 	5 	6 	5 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	12 	13 	14 	
Інші роботи 	1 	4 	6 	
Всього 	100 	100 	100 	

ВИРОБНИЧИЙ І ПОДСОБНІ КОРПУСИ ОВОЧЕСУШИЛЬНОГО ЗАВОДУ
Характеристика будівель 
Фундаменти стрічкові. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття і покриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 59 
Найменування конструктивних елементів 	Виробничий корпус 	Підсобний корпус 	
	Об'єм будівлі, м3 	
	15254 	3260 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	12 	6 	
Стіни і перегородки 	26 	31 	
Перекриття і покриття 	17 	15 	
Покрівля 	11 	12 	
Підлоги 	6 	6 	
Отвори 	6 	8 	
Оздоблювальні роботи 	6 	6 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	13 	13 	
Інші роботи 	3 	3 	
Всього 	100 	100 	

ГОЛОВНИЙ КОРПУС ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДУ І ЦЕХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутові. Стіни і перегородки цегляні. Перекриття склеписті цегляні по металевим балкам або залізобетонним. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 60 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 3000 	3001 - 
11000 	11001 - 
21000 	21001 - 
28000 	28001 - 
45000 	45001 - 
60000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	8 	11 	15 	12 	13 	12 	
Стіни і перегородки 	35 	41 	20 	22 	22 	20 	
Покриття 	17 	15 	35 	37 	39 	44 	
Покрівля 	2 	7 	3 	2 	2 	2 	
Підлоги 	6 	6 	7 	7 	7 	7 	
Отвори 	8 	6 	5 	5 	5 	5 	
Оздоблювальні роботи 	8 	4 	7 	7 	5 	5 	
Санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	15 	9 	7 	7 	5 	4 	
Інші роботи 	1 	1 	1 	1 	2 	1 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	

ГОЛОВНИЙ КОРПУС СОЛОДОВОГО ЗАВОДУ
Характеристика будівель 
Фундаменти бутобетонні, бутові та залізобетонні. Стіни цегляні. Перекриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 61 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 14000 	14001 - 32000 	32001 - 55000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	16 	4 	5 	
Стіни і перегородки 	28 	44 	45 	
Покриття 	33 	27 	26 	
Покрівля 	2 	3 	2 	
Підлоги 	7 	3 	3 	
Отвори 	2 	9 	9 	
Оздоблювальні роботи 	3 	3 	4 	
Санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	8 	6 	5 	
Інші роботи 	1 	1 	1 	
Всього 	100 	100 	100 	

ЦЕХИ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ПОТУЖНІСТЮ 400 ДАЛ В ЗМІНУ
Характеристика будівель 
Будівлі одноповерхові без підвалу. Фундаменти залізобетонні і бутобетонні. Стіни цегляні. Покриття залізобетонні. Покрівля рулонна. Термоізоляція стін холодильних камер - мінеральна пробка. Підлоги асфальтобетонні, із керамічної плитки і реліну. Оздоблення - звичайна штукатурка з покращеним пофарбуванням. Центральне опалення, вентиляція. Гаряче водопостачання, водопровід, каналізація, паропостачання, елекстроосвітлення і слабкострумові пристрої. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 62 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, до 3500 м3 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	4 	
Стіни і перегородки 	20 	
Покриття 	13 	
Покрівля 	9 	
Підлоги 	8 	
Металоконструкції 	3 	
Отвори 	8 	
Оздоблювальні роботи та ізоляція 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	25 	
Інші роботи 	3 	
Всього 	100 	

ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОГО ЗАВОДУ
Характеристика будівель 
Тип I. 
Фундаменти бутові, бутобетонні, бетонні і залізобетонні. Стіни цегляні і панельні. Перекриття і покриття залізобетонні. Покрівля рулонна. Підлоги бетонні, цементні, ксилолитові, дощаті та із керамічних плиток. 
Будівлі обладнані водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією та електроосвітленням. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 63 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 4000 	До 7000 	До 10000 	До 15000 	До 20000 	Більше 20000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	11 	9 	7 	7 	6 	6 	
Стіни і перегородки 	29 	26 	23 	23 	23 	24 	
Перекриття і покриття 	11 	12 	13 	16 	20 	20 	
Покрівля 	9 	9 	10 	8 	4 	4 	
Підлоги 	4 	5 	6 	6 	5 	5 	
Отвори 	6 	7 	7 	6 	5 	5 	
Оздоблювальні роботи 	8 	7 	5 	5 	6 	6 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	18 	17 	17 	17 	18 	19 	
Інші роботи 	5 	8 	12 	12 	12 	11 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	

Тип II. 
Фундаменти бутові, бутобетонні і бетонні. Стіни цегляні. Перекриття і покриття дерев'яні. Покрівля рулонна. Підлоги бетонні, цементні, ксилолитові, дощаті та із керамічних плиток. 
Будівлі обладнані водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією та електроосвітленням. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 64 
Найменування конструктивних елементів 	Об'єм будівлі, м3 	
	До 4000 	До 7000 	До 10000 	До 15000 	До 20000 	Більше 20000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	11 	9 	8 	7 	7 	6 	
Стіни і перегородки 	28 	26 	25 	25 	25 	25 	
Перекриття і покриття 	8 	7 	7 	10 	13 	16 	
Покрівля 	11 	11 	10 	8 	6 	4 	
Підлоги 	4 	6 	7 	7 	6 	6 	
Отвори 	6 	7 	7 	7 	6 	5 	
Оздоблювальні роботи 	9 	7 	5 	5 	6 	7 	
Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	18 	18 	18 	18 	19 	19 	
Інші роботи 	5 	9 	13 	13 	12 	12 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	

ГОЛОВНИЙ КОРПУС ЗАВОДУ ПЕРВИННОГО ВИНОРОБСТВА
Характеристика будівель 
Тип I. 
Фундаменти бутові стрічкові. Стіни і перегородки з місцевого каміння або цегляні і частково дерев'яні. Перекрититя дерев'яні, частково залізобетонні. 
Тип II. 
Конструкція фундаментів, стін і перегородок по типу I, перекриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 65 
Найменування конструктивних елементів 	Тип I 	Тип II 	
	Об'єм будівлі, м3 	
	До 12000 	12001 - 19000 	19001 - 41000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	13 	13 	23 	
Стіни і перегородки 	35 	34 	20 	
Покриття 	6 	6 	27 	
Покрівля 	17 	17 	8 	
Підлоги 	9 	10 	7 	
Отвори 	3 	3 	3 	
Оздоблювальні роботи 	5 	4 	4 	
Санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	9 	7 	9 	
Інші роботи 	3 	6 	1 	
Всього 	100 	100 	100 	

ЦЕХ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ПРИ ЗАВОДІ ПЕРВИННОГО ВИНОРОБСТВА
Характеристика будівель 
Тип I. 
Фундаменти бутові стрічкові. Стіни цегляні, кам'яні. Перекриття залізобетонні. 
Тип II. 
Фундаменти збірні із залізобетонних блоків. Стіни із місцевого пиленого каміння, перегородки цегляні. Перекриття збірні залізобетонні. Покрівля рубероїдна. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 66 
Найменування конструктивних елементів 	Тип I 	Тип II 	
	Об'єм будівлі, м3 	
	До 3000 	3001 - 5000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	34 	8 	
Стіни і перегородки 	32 	38 	
Покриття 	7 	13 	
Покрівля 	4 	7 	
Підлоги 	4 	8 	
Отвори 	3 	7 	
Оздоблювальні роботи 	5 	3 	
Санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	6 	16 	
Інші роботи 	5 	- 	
Всього 	100 	100 	

ГОЛОВНИЙ КОРПУС ВИННОГО ЗАВОДУ МІСЬКОГО ТИПУ І ВИННОЇ БАЗИ З ЦЕХАМИ РОЗЛИВУ ВИНА
Характеристика будівель 
Тип I. 
Фундаменти бутові. Стіни цегляні. Перекриття дерев'яне. 
Тип II. 
Фундаменти бутові. Стіни цегляні. Перекриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 67 
Найменування конструктивних елементів 	Тип I 	Тип II 	
	Об'єм будівлі, м3 	
	До 4000 	4001 - 9000 	9001 - 30000 	30001 - 60000 	
	Питома вага 	
Фундаменти 	16 	15 	13 	10 	
Стіни і перегородки 	27 	29 	17 	14 	
Перекриття 	22 	21 	33 	49 	
Покрівля 	4 	4 	2 	2 	
Підлоги 	6 	6 	9 	6 	
Отвори 	9 	8 	9 	5 	
Оздоблювальні роботи 	5 	6 	5 	4 	
Санітарно-технічні та електротехнічні пристрої 	9 	9 	11 	8 	
Інші роботи 	2 	2 	2 	2 	
Всього 	100 	100 	100 	100 	

ЦЕХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ І ДРОБЛЕННЯ ВИНОГРАДУ
Характеристика будівель 
Фурдаменти і стіни підвалу бутові. Стіни і перегородки цегляні, кам'яні. Перекриття залізобетонні. 
Питома вага конструктивних елементів у відсотках 
Таблиця 68 
Найменування конструктивних елементів 	Питома вага 	
Фундаменти 	46 	
Стіни і перегородки 	24 	
Покриття 	7 	
Покрівля 	3 	
Підлоги 	5 	
Отвори 	2 	
Оздоблювальні роботи 	6 	
Санітарно-технічні і електротехнічні пристрої 	3 	
Інші роботи 	4 	
Всього 	100 	

____________ 
  
Надруковано:
"Вісті Центральної спілки споживчих товариств України",
N 17 - 18, 23 квітня 2004 р. 
 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013